Załącznik 3

**Tereny lotniska przeznaczone do odśnieżania**

1. Droga startowa z miejscem do zawracania - 22 600 m2.
2. Droga kołowania - 3 592 m2.
3. Płyta postojowa - 10 400 m2.
4. Dojazdy do hangarów - 2 000 m2.
5. Droga dojazdowa, drogi pożarowe, parking - 4 500 m2.

Bieżące odśnieżanie mechaniczne i ręczne w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego.

Wytyczne szczegółowe:

1. krawędzie: drogi startowej, drogi kołowania, płyty postojowej – są wyposażone w lampy nawigacyjne – wymagane odśnieżanie pługami wirnikowymi
2. do całkowitego usunięcia śniegu i lodu – stosować mocznik lub inny środek, który nie powoduje uszkodzeń nawierzchni oraz systemu odwodnienia